20-12 分地区环境保护情况(2011年)
ENVIRONMENTAL PROTECTION BY REGION (2011) |
指 标 | 全 市 |  |  |
市 区 | 溧阳市 | 金坛市
Item | Whole Municipality | Urban Area | Liyang City | Jintan City
废水排放 |  | Wastewater Discharged |
工业废水排放总量(万吨) | Total Volume of Industrial Wastewater Discharged | 17371 | 14138 | 2041 | 1192
(10000 tons)
废水中化学需氧量排放量(吨) | Volume of Chemical Oxygen Demand in Wastwater | 9416 | 7539 | 1184 | 693
Discharged (ton)
废水中氨氮排放量(吨) | Ammonia Emissions from Wastewater (ton) | Ammonia Emissions from Wastewater (ton) | 512.00 | 379.13 | 94.98 | 37.89
废气排放 |  | Waste Gas |
工业废气排放总量(万标立方米) |  | Total Volume of Industrial Waste Gas Emission | 36977677 | 31667106 | 3350659 | 1959912
(10000 Nm3)
二氧化硫(吨) |  | Volume of Sulphur Dioxide Emission (ton) | 43734 | 32062 | 8982 | 2690
氮氧化物（吨） | Nitrogen Oxides (ton) | Nitrogen Oxides (ton) | 85823 | 51558 | 28502 | 5762
烟（粉）（吨） | Smoke (Powder) Dust Emissions (ton) | Smoke (Powder) Dust Emissions (ton) | 38563 | 27096 | 7901 | 3566
工业固体废物 |  | Industrail Solid Wastes |
工业固体废物产生量(万吨) | Volume of Industrial Solid Wastes Produced (10000 tons) | 623.79 | 530.00 | 77.07 | 16.72
工业固体废物综合利用量(万吨) | Volume of Industrial Solid Wastes Utilized (10000 tons) | 611.12 | 518.12 | 76.29 | 16.71
工业固体废物处置量(万吨) | Volume of Industrial Solid Wastes Treated (10000 tons) | 12.67 | 11.88 | 0.78 | 0.01
工业固体废物综合利用率(%) | Percentage of Industrial Solid Wastes Utilized (%) | 97.97 | 97.76 | 98.99 | 99.94
环境建设 |  | Environmental Construction |  |  |
自然保护区覆盖率(%) | Coverage Rate of Nature Reserves (%) | 1.56 | 0.00 | 4.45 | 0.00