20-7 分地区城市自来水情况 (2011年)
URBAN TAP WATER CONDITION BY REGION (2011) |
指 标 | 市 区 | 溧阳市 | 金坛市
Item | Urban Area | Liyang City | Jintan City
自来水综合生产能力 (万立方米/日) | General Production Capacity of Water Treatment Plant (10000 m3 /day) | 157.5 | 10.0 | 5.0
供水管道长度(公里) | Length of Water Supply Piplines (km) | 8882 | 536 | 939
供水总量(万立方米) | Total Water Supply (10000 m3) | 21664 | 1962 | 2460
#生产用水量 | Water for Production | 6719 | 879 | 836
生活用水量 | Water for Livelihood | 11521 | 909 | 1032
用水人口(万人) | Population with Access to Tap Water (10000 persons) | 137.30 | 19.21 | 17.30
人均日生活用水量(升) | Per Capita Daily Comsumption of Tap Water for Livelihood (litre) | 229.90 | 129.66 | 163.43
自来水普及率(%) | Percentage of Population with Access to Tap Water (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0